飞利浦IU22超声维保招标参数

彩色超声诊断系统飞利浦IU22超声于2012年4月投入使用，现有不定期黑屏故障，需要重启多次才能恢复使用。

1、在保修期内将飞彩超IU22 探头C5-2升级为全新原装纯净波探头C5-1。

2、整机全保，包含但不限于主机、超声探头等所有原厂配件(因故障而需更换的配件，不受数量限制)。

3、每年提供 4 次深度保养服务，依照原厂的标准执行保，包含但不限于包括影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，设备外观检查，设备运行隐患检查，检查设备工作运行环境，包括外部电源、环境温度、环境湿度、环境噪声和外部电磁干扰等，并提供定期维护保养报告。

4、若维保期间设备停机超过 36 小时，公司将在 24 小时内提供同档次的合法合规手续齐全的检测合格的备用机，做到真正从客户的实际需求出发，最大限度满足科室设备使用需求。设备保修期内所提供(含所有探头)维护、维修、保养服务，均由具备相关专业能力的工程师完成，维修所使用的配件为原厂原装配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同，遇到超声探头故障时，在不影响成像质量的情况下可先提供探头维修服务，维修期间我司提供同型号备用探头供科室使用，维修后探头图像质量得到贵院超声科的签字确认后方可认为维修完成，如无法维修或维修后图像质量无法达到科室要求，维保方应该为科室更换全新原装探头。