**1、妇科检查床参数要求**

一、技术参数

1、不锈钢材质

2、规格尺寸：1900\*660\*800±10mm

3、背部倾斜70度±20度

4、腿部倾斜-90度±20度

5、配皮革海棉垫

6、配输液架

7、配脚托

二、配置

1、标配配件
功能：能协助患者做妇科检查、治疗时保持合适的体位，促进妇科诊疗工作的顺利开展。

**2、研磨仪参数要求**

一、技术参数

1.适用于皮肤组织、骨头、细胞、结缔组织较多的样品、硬质3D生物材料等样品的破碎及处理。

2.样本数量：24tubes（2ml）/12tubes（5ml）

时间范围：1-180秒，1秒步进

3.震荡速度：1.0-12.0m/s

4.样品处理时间：24\*2ml/20s（90%以上样本适用）

5.转速范围：2000rpm-6000rpm

二、配置

1、标配配件

**3、基因扩增仪参数要求**

一、技术参数

1.适用于基因扩增（DNA 扩增）、PCR 反应条件优化筛选、临床诊断等用途。

2.温度准确度：≦±0.1℃

3.模块控温精度：≦±0.1℃

4.模块温度均匀性：≦±0.3℃@55℃

5.最大升温速率：≥5℃/s；最大降温速率：≥5℃/s

6.模块温度设置范围：0-105℃

7.热盖温度设置范围：30-110℃，ON/OFF（热盖可开启和关闭）

二、配置

1、标配配件

质保售后要求：

1. 妇科检查床、研磨仪提供整机原厂保修≥3年，基因扩增仪原厂保修≥5年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
2. 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3. 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。
4. 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
5. 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。
6. 承担连接医院现有信息端口费用。
7. 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。
8. 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的从耗材挂网创建区内挂牌；若配套耗材不在该区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。