内毒素检测仪参数要求

一、技术参数：

1. 仪器结构： 完成细菌内毒素/真菌葡聚糖检测项目的检测。
2. 检测位：至少可同时进行12个测试，且在有空余位的情况下，可做到随到随检。
3. 应用范围：细菌内毒素/真菌葡聚糖检测项目，检测时间在60min以内。
4. 软件：中文操作系统，可与医院 LIS 系统连接。
5. 尺寸：长≤700mm；宽≤700mm；高≤700mm
6. 试剂规格≤12人份/每盒
7. 试剂为一人一检。
8. 设备使用有效期不少于10年

二、配置清单：

1. 主机 1台
2. 中文操作系统 1套
3. 细菌内毒素试剂盒 至少50人份
4. 真菌葡聚糖检测试剂盒 至少50人份
5. 单道移液器
	1. 0.1-2μL 1支
	2. 0.5-10μL 1支
	3. 2-20μL 1支
	4. 10-100μL 1支
	5. 2-200μL 1支
	6. 100-1000μL 1支
6. 八道移液器
	1. 1-10μL 1支
	2. 5-50μL 1支
	3. 20-200μL 1支
7. 多管桌面混匀仪 1台
8. 复核转子离心机 1台
9. 恒温水浴锅 1台
10. 恒温孵育器 1台
11. 浅孔板磁力架 1套
12. 离心管磁力架 1套
13. 磁力架96孔（八排管） 1套

三、质保售后：

1. 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
2. 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3. 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；
4. 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。
5. 根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。
6. 承担连接医院现有信息端口费用。
7. 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。
8. 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况：

配套耗材需在广东省药品电子交易平台的从耗材挂网创建区内挂牌；若配套耗材不在该区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。