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1、2号住院楼地下室东侧楼梯间集水井无盖板，存在安全隐患，申请加装盖板。
2、院内单车棚申请进行分区分隔，电动车和燃油车要分开停放。
3、门诊1楼后楼影像科外连廊西侧安全出口门不能锁死，申请安装门禁密码锁（内部可按键打开）。
4、2号楼地下室二次供水机房排气扇故障，机房内散热不良，申请维修更换。
5、2号楼天面、氧气房（2号楼东侧）房顶防雷网部分锈蚀、倒塌，申请维修。
6、申请对门诊楼、2号楼及3号楼所有天面门进行改造，拆除原有上挂锁的玻璃门，改为防火门加装门禁（楼梯间侧为密码键盘，天面侧为按键），确保应急疏散逃生。
7、发电机房外加油开关箱及加油排气管破损变形，申请维修更换。
8、院内公用环网室墙面因设备拆除留有印痕，申请刷墙。
9、门诊2楼连廊门人流量较大，日常处于敞开状态，申请改造为感应式推拉门，减少空调冷气外散。
10、2号楼地下室二次供水机房门口走廊照明灯（需专业登高工具）故障，申请维修更换。
